

Fakultät für Informatik

Studiengang Informatik

„GeoVisualisierung von technischen Netzparametern im DOCSIS Umfeld“

Bachelor Thesis

von

Martin Daxlberger

Datum der Abgabe: 30.09.2017

Erstprüfer: Prof. Dr. Beneken

Zweitprüfer: Prof. Dr. Mühlbauer

ERKLÄRUNG

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig angefertigt, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Rosenheim den, tt.mm.jjjj

Martin Daxlberger

**Kurzfassung (Abstract)**

Text

Schlagworte

**Inhaltsverzeichnis**

[Abbildungsverzeichnis iii](#_Toc491769025)

[Tabellenverzeichnis v](#_Toc491769026)

[Abkürzungsverzeichnis vii](#_Toc491769027)

[1 Einleitung 1](#_Toc491769028)

[1.1 Motivation 1](#_Toc491769029)

[1.2 Aufgabenstellung 1](#_Toc491769030)

[1.3 Aufbau der Arbeit 2](#_Toc491769031)

[2 Grundlagen 3](#_Toc491769032)

[2.1 Grundlagen Netzwerktechnik 3](#_Toc491769033)

[2.1.1 SNMP 3](#_Toc491769034)

[2.1.2 DOCSIS 3](#_Toc491769035)

[2.2 Grundlagen Geografische Informationssysteme (GIS) 4](#_Toc491769036)

[2.2.1 Geoinformatik 4](#_Toc491769037)

[2.2.2 Geokodierung 5](#_Toc491769038)

[2.2.3 GML und GeoJson 5](#_Toc491769039)

[2.2.4 Netzwerkanalysen 6](#_Toc491769040)

[3 Konzept 7](#_Toc491769041)

[3.1 Fachliches Konzept 7](#_Toc491769042)

[3.1.1 Serverseite 7](#_Toc491769043)

[3.1.2 Clientseite 8](#_Toc491769044)

[3.1.3 Datenspeicherung 8](#_Toc491769045)

[3.2 Technologiestack 9](#_Toc491769046)

[3.2.1 Webstack 9](#_Toc491769047)

[3.2.1 Geoinformatik 10](#_Toc491769048)

[3.2.2 Sonstiges 10](#_Toc491769049)

[3.2.1 Verworfene Technologien 11](#_Toc491769050)

[4 Implementierung 12](#_Toc491769051)

[4.1 Webserver und angewandte Geokodierung 12](#_Toc491769052)

[4.2 Startseite und Geojson-View 13](#_Toc491769053)

[4.3 Kartendarstellung 14](#_Toc491769054)

[4.4 Styling 17](#_Toc491769055)

[4.5 Testing 17](#_Toc491769056)

[5 Ergebnisse 18](#_Toc491769057)

[5.1 Endresultat des Projekts 18](#_Toc491769058)

[5.2 Probleme beim Erstellen der Software 18](#_Toc491769059)

[5.3 Stellungnahme des Auftraggebers 18](#_Toc491769060)

[6 Zusammenfassung und Ausblick 19](#_Toc491769061)

[6.1 Zusammenfassung 19](#_Toc491769062)

[6.2 Künftige Features 19](#_Toc491769063)

[6.3 Integration/Zusammenlegen mit anderen Systemen 20](#_Toc491769064)

[A Erstes Kapitel des Anhangs 22](#_Toc491769065)

[Literaturverzeichnis 24](#_Toc491769066)

# Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1 Originalbild 1](file:///C:\Users\stefanie.urchs\Desktop\Allgemeines\Vorlage-Bachelorarbeit\Vorlage-Bachelorarbeit.docx#_Toc363021901)

[Abbildung 2 erweitertes Bild 2](#_Toc363021902)

# Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1.1: Testtabelle 2](#_Toc440029735)

# Abkürzungsverzeichnis

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| DOCSIS  GIS | Data Over Cable Service Interface Specification  Grundlagen Geografische Informationssysteme |
| JS  AG  OGC  XML  JSON | Java Script  Auftraggeber  Open Geospatial Consortium  Extensible Markup Language  JavaScript Object Notation |

# Einleitung

In diesem Kapitel werden Motivation, Aufgabenstellung und Aufbau dieser Bachelorarbeit behandelt.

## Motivation

Die Firma Komro betreibt seit einiger Zeit (Details herausfinden) ein Kabelnetzwerk für das Stadtgebiet Rosenheim. Später erfolgten eine Ausweitung des Gebiets, sowie eine Erweiterung der Angebotenen Produkte um Internet und Internettelefonie. Beim Betrieb einer Netzstruktur ist es für einen Kabelnetzbetreiber sehr von Vorteil, auch bei vielen Anschlüssen in einem Gebiet die Übersicht zu behalten. Dies ist wichtig um schnell auf Störungen reagieren und deren Ursachen erkennen und beheben zu können. Zu wissen ob nur ein einzelner Anschluss betroffen ist oder gar alle die an einem Verteilerpunkt hängen kann dabei eine große Rolle spielen.

Es ist auch nur schwer nachvollziehbar ob eine andere Geographische Gegebenheit zu einer schlechteren Verbindung führt. Ob Beispielsweise andere Netze die Signale stören wie etwa von einer Sendeantenne für LTE oder sich der Hausanschluss sehr weit entfernt vom restlichen Netz befindet.

Auch für die Netzausdehnung ist eine gute Planung für das Setzen von Verteilerpunkten oder das Ersetzen solcher ein schwieriges Unterfangen.

Hier kommt die Geoinformatik mit ins Spiel. Ist das Telekommunikationsnetz innerhalb einer Karte dargestellt, ist es leicht wichtige Informationen hervorzuheben. Beispielsweise Störungen, die einen kompletten Straßenblock betreffen sind auf Anhieb leicht zu erkennen.

Aber auch für die Marktforschung kann eine Kartendarstellung von Vorteil sein. Gebiete in denen sich nur wenige Anschlüsse, trotz hoher potentieller Kundenzahl, befinden können schnell ermittelt werden.

## Aufgabenstellung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll eine GeoVisuelle Darstellung einer Sammlung von Modemdaten implementiert werden. Genauer geht es um einzelne Netzparameter aus dem Docsis-Umfeld. Sie umfasst Alles von der Anforderungsanalyse über die Technologieauswahl, bis hin zur konkreten Implementierung und Dokumentation eines Prototyps.

Je eine Datenbank für die Modemdaten, sowie für die Adressdaten der Kunden ist bereits gegeben. Diese stehen bislang allerdings noch nicht miteinander in Verbindung und müssen erst noch „gemapped“ werden. Anschließen soll das Resultat in eine Anschauliche Kartendarstellung gebracht werden. Ein mögliches Ergebnis dieser Projektarbeit könnte es sein die Modemdaten zu nutzen um in Echtzeit eine farbliche Änderung an den Modempunkten auf der Karte zu bewirken. Die Anwendung soll möglichst so gestaltet werden, dass es keine Performanceprobleme im Zusammenhang mit der Modemdatenbank gibt. (Dieser Abschnitt muss nach der Anforderungsanalyse nochmal gewaltig überarbeitet werden)

## Aufbau der Arbeit

Das erste Kapitel stellt eine Einleitung in das Thema dar. Es werden Motivation und Aufgabenstellung der Arbeit erläutert. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Grundlagen und stellt bereits existierende Methoden zur Kartendarstellung vor. In Kapitel 3 werden die Anforderungen genauer spezifiziert und das Konzept zur anschließenden Implementierung dargestellt. Im 4. Kapitel geht es um die Implementierung der Anwendung. Die Ergebnisse des Projekts werden in Kapitel 5 dargelegt. Das letzte Kapitel besteht aus einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf die Zukunft der Anwendung.

# Grundlagen

In diesem Kapitel werden ein paar grundlegende Begriffe erklärt, die für diese Bachelorarbeit wichtig sind und nicht unbedingt jedem bekannt sind.

## Grundlagen Netzwerktechnik

Es folgen einige wichtige Grundbegriffe aus der Netzwerktechnik.

### SNMP

SNMP heißt ausgeschrieben Simple Network Management Protocol, was so viel wie einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll bedeutet. Der Kern SNMPs ist eine einfache Sammlung an Funktionalitäten (und den Informationen die diese Sammeln), welches Administratoren die Fähigkeiten verleiht den Status SNMP-basierter Geräte zu ändern. Beispielsweise lässt sich mit SNMP ein Interface eines Routers runterfahren oder man kann sich die Geschwindigkeit des Ethernets anzeigen lassen. SNMP ist auch dazu in der Lage die Temperatur eines Switches zu überwachen und zu warnen wenn diese zu heiß wird.

SNMP wird normalerweise mit dem verwalten von Routern in Verbindung gebracht, allerdings kann es auch für viele andere Gerätetypen verwendet werden. Während SNMPs Vorgänger SGMP entwickelt wurde um Internetrouter zu verwalten, kann man mit SNMP auch für Unis Systeme, Windows Systeme, Drucker, Modem Racks, Energiegeneratoren und noch mehr benutzt werden. Jedes Gerät auf dem Software läuft von der sich SNMP Informationen abrufen lassen kann verwalten werden. Dies ist nicht nur auf physische Geräte beschränkt und gilt auch für Software wie Webserver und Datenbanken.[[1]](#footnote-1)

### DOCSIS

„Data Over Cable Service Interface Specification“ oder kurz DOCSIS ist ein Standard, der die Anforderungen für Datenübertragungen in einem Breitbandkabelnetz festlegt. Der wichtigste Anwendungsbereich von DOCSIS besteht in der schnellen Übertragung von Daten über bestehende Kabelfernsehnetze.

## Grundlagen Geografische Informationssysteme (GIS)

Geografische Informationssysteme, Geoinfomationssysteme oder auch Räumliche Informationssystem beschreiben alle dasselbe und werden mit GIS abgekürzt.

Eine genaue Definition für ein GIS ist „Im Mittelpunkt der Geoinformatik stehen mit den Geoinformationssystemen raumbezogene Informationssysteme, die im Gegensatz zu den übrigen Informationssystemen Geoobjekte der realen Welt modellieren und diese in ein digitales Informationssystem abbilden … Das Besondere bei Geoinformationssystemen ist, dass Geoobjekte darüber hinaus Geometrie und Topologie als implizite und untrennbare Bestandteile aufweisen! Die Verarbeitung derartiger raumbezogener Informationen erfordert spezielle Werkzeuge bzw. Funktionen, die von den übrigen Informationssystemen nicht bereitgestellt werden.“[[2]](#footnote-2)

Eine Alternative Definition wäre: „Ein Geoinformationssystem dient der Erfassung, Speicherung, Analyse und Darstellung aller Daten, die einen Teil der Erdoberfläche und die darauf befindlichen technischen und administrativen Einrichtungen sowie geowissenschaftliche, ökonomische und ökologische Gegebenheiten beschreiben.“

Es gibt je nach Quelle noch viele weitere Definitionen die sich in der Regel nur in Kleinigkeiten unterscheiden.

>HSDA-Modell, EVAP-modell<

Eine spezielle Formen des GIS sind Web-GIS und Internet-GIS. Während ein Web GIS ein GIS ist welches das WWW nutzt, reicht es für ein Internet-GIS lediglich irgendeinen Internetdienst zu nutzen.

>die zu entwickelnde Software kann als Teil eines Web-GIS gesehen werden, um selbst als eines zu gelten, werden zu wenige Benutzerinteraktionen mit den Geodaten begangen<

### Geoinformatik


Der Bereich der Geoinformatik wird sehr oft mit den Geoinformationssystemen gleichgesetzt. Die Geoinformatik umfasst jedoch deutlich mehr als nur GIS. Auch Fernerkundung und digitale Bildbearbeitung sind Bestandteile der Geoinformatik, um nur zwei Beispiele zu nennen. Diese Bereiche sind jedoch für das Projekt nicht relevant und werden nicht weiter betrachtet.

### Geokodierung

Geokodierung bzw. Geocoding bedeutet so viel wie, die Erdgebundenen geografischen Informationen digital so darzustellen, das man sie mithilfe eines Computers mappen kann.

Unter dem Vorgang der Georeferenzierung, Geokodierung, Geotagging oder Verortung versteht man die Zuweisung raumbezogener Informationen, der Georeferenz, zu einem Datensatz.

Für das Projekt besonders wichtig ist hierbei die Adresskodierung. Unter Zuhilfenahme geokodierter Adressen (Punkte die sowohl Koordinaten als auch eine Postanschrift haben) lässt sich ein direkter Raumbezug von Daten herstellen.




. Datenbezug Adresskodierung

Der Hauptnutzen solcher Datensätze besteht im Bereich der Navigationssoftware oder bei Katasterverwaltungen.

### GML und GeoJson

„Innerhalb der Open Geospatial Consortium (OGC) hat das Feature Geometry Model, das als ein abstraktes, implementierungsunabhängiges, konzeptionelles Datenmodell die räumlichen Eigenschaften von Geoobjekten beschreibt, eine zentrale Bedeutung.“[[3]](#footnote-3)

„Die Geography Markup Language (GML), die auf dem Feature Geometry Model beruht, stellt eine XML-basierte Beschreibung von Geodaten dar … Das OGC beschreibt Geoobjekte als sog. Features mit den Bestandteilen "Element Property", die allgemeine Informationen zum Geoobjekt enthalten, und mit den Bestandteilen "Geometrie Property", modelliert durch geometrische Basistypen (Geometrische Primitive) ,,Point", ,,LineString", "LinearRing" oder ,,Polygon" sowie durch komplexere, aggregierte Mengen dieser Objekte.“[[4]](#footnote-4)



. Beispiel für ein Feature in GML

Zu GML gibt es ein entsprechendes Gegenstück für die JavaScript Object Notation (JSON), das GeoJSON. Dies ist besonders bei Web-GIS sehr verbreitet, da hier auf Clientseite in der Regel sehr viele auf JS beruhende Frameworks verwendet werden.



. Beispiel für ein GeoJSON

In der obigen Abbildung sieht man ein Beispiel für eine GeoJSON. Ein valides GeoJSON hat immer den type FeatureCollection und ein Features Array innerhalb dessen einzelne Features aufgelistet werden. Ein Feature wiederum besteht immer aus einem Geometryfeld im dem die Koordinaten und der Typ des Geoobjects angegeben sind und aus einem Propertiesfeld in beliebige Daten stehen können.

### Netzwerkanalysen

GIS werden oft für Netzwerkanalysen verwendet. Die wichtigsten Gebiete hierbei sind Versorgungsnetze, wie Wasser/Abwasser oder Strom, Verkehrsnetze aller Straßen und Schienen und wie im Fall dieser Bachelorarbeit Telekommunikationsnetze.

Die hier verwendeten Daten lassen leider kaum auf ein Netz im Sinne eines Graphen schließen. Es gibt kaum Informationen über die Kanten. Die Bestandsdaten enthalten lediglich Informationen über die Knoten. Allerdings ließe sich über zugehörigen Modems zu einer CMTS das Versorgungsgebiet approximieren.

>Ich hätte es gerne drin, bin allerdings bisher nicht sonderlich zufrieden mit diesem Abschnitt<

# Konzept

Das Konzept teilt sich in das fachliche Konzept und der Erarbeitung eines Technologiestacks. Desweitern trennen wir beim fachlichen Konzept die Anwendung zwischen der Serverseite und der Clientseite, sowie der Datenspeicherung.

## Fachliches Konzept

Als Grundkonzept für die Anwendung dient ein Web-GIS. Das heißt wir unterteilen die Applikation in ein Client-Server Produkt. Desweiterem teilt sich die Serverseite noch einmal zwischen Websever, auf dem neben der Seitenauslieferung an den Client auch die Anwendungslogik implementiert wird und dem Map-Server der die Kartendaten an die Clientseite liefert und auch für die Geokodierung zuständig ist.

### Serverseite

Um die zur Verfügung stehenden Adressdaten für eine Kartendarstellung nutzen können, müssen erst noch ein paar Schritte unternommen werden. Als erstes erfolgt eine Zuordnung der einzelnen Modems über ihre (MAC-Adresse?) zu den jeweiligen Kundendaten. Aus diesen ergibt sich die Adresse an der das Modem steht.

Die allermeisten Services zur Kartendarstellung fordern allerdings Geokoordinaten zur Lokalisation. Hier kommt ein so genannter Geocoder zum Einsatz. Dies ist eine Software die mithilfe einer Datenbank Zuordnungen zwischen Adressdaten und Geokoordinaten vornehmen kann. Nominatim ist eine verbreitete und freie Softwarelösung für so etwas. Es gibt auch viele kommerzielle Angebote im Bereich Geocoding. Hier sollte man beachten das Geocoder und der Mapserver denselben Datenstand nutzen. Andernfalls kann es gerade bei Neubauten zu Unregelmäßigkeiten kommen. Besonders wenn man den Geocoder selbst betreibt sollte man Regelmäßig die Kartendaten auf den neusten Stand bringen. Die meisten Anwendungen basieren entweder auf den Daten von Googlemaps oder Openstreetmap.

Nun haben wir zu unseren Modemdaten und der Adresse die entsprechenden Geokoordinaten. Bevor wir diese in unsere Karte einspeisen können müssen wir die Daten noch in ein vom Mapframework akzeptiertes Datenformat übertragen. Die meisten Clientseitigen Mapframeworks basieren auf JS und verwenden deshalb das GeoJSON-Format.

Das umwandeln der Daten in die entsprechende Form ist nicht sonderlich schwierig und man kann sich leicht selbst eine eigene Funktion dafür schreiben. Sollte am Format etwas nicht in Ordnung sein, wirft das Kartenframework einen entsprechenden Fehler und lasst sogar erkennen an welcher Stelle ein Fehler vorliegt.

Das fertige GeoJSON kann nun vom Server bereitgestellt werden um dann von der Clientseite der Software aufgerufen und in die Karte geladen werden. Es gäbe auch Geocoding Lösungen die sich Clientseitig nutzen lassen. Bei der Menge an Anfragen würde dies allerdings zu einer sehr schlechten Performance der Webanwendung führen. Zudem wäre es eine Ressourcenverschwendung bei jedem Aufruf erneut alle Adressen neu zu Koordinaten umzuformen.

### Clientseite

Zur Kartendarstellung wird serverseitig eine GeoJSON Datei erstellt (siehe 3.1.1), welche eine Auflistung der Modems und ihre zugehörigen Koordinaten enthält. Diese Datei wird Serverseitig per Rest zu Verfügung gestellt und kann vom Client aus jederzeit aufgerufen werden.

Dieses GeoJSON wird nun clientseitig mehrfach verwendet. Einmal um alle Modems auf der Karte als Punkte darzustellen. Dafür wird die Karte über die entsprechende Schnittstelle mit dem GeoJSON gespeist. Hierbei lassen sich eine Vielzahl an Angaben über die Darstellung machen. Neben Farbe und Größe der Punkte kann man beispielsweise auch die Größenveränderungen beim Heraus- bzw. Hineinzoomen einstellen.

Desweiterem wird mithilfe des GeoJSON noch eine Auflistung aller Modems erstellt. In dieser kann man einige wichtige Daten in Bezug auf die Modems darstellen.

### Datenspeicherung

Ein wichtiger Punkt bei Geoinformationssystemen ist die Datenspeicherung. Hier wäre es natürlich ideal, wenn man Geoobjekte als solches einfach abspeichern könnte. Dies ist indirekt sogar möglich. Je nach Datenbank gibt es Möglichkeiten Geometriedaten als Datentyp zu wählen. Oft kann man auch eine Komplette JSON-datei in einer Datenbank sichern. Die kann jedoch zu schlechter Performance führen, wenn man nur einzelne Features haben möchte. Da jedoch für die zu entwickelnde Anwendung das komplette JSON notwendig ist, sollte dies kein Problem darstellen.

Des Weiteren müssen die vorhandenen Datenbanken angesprochen werden. Da Informationen aus mehreren Datenbanken benötigt werden, wird hier eine durch einen Join erzeugte View hilfreich sein. Da für die erstellten Json-Dateien eine eigene Datenbank erstellt wird ist lediglich ein Lesezugriff auf die Bestandsdaten notwendig.

## Technologiestack

Es gibt für das Programmieren einer Webapplikation viele Wege die ans Ziel führen. Im Folgenden werden Technologien für die verschiedenen Teilbereiche der Software vorgestellt und in Bezug auf den Anwendungsfall bewertet.



. wichtigste Technologien im Überblick

### Webstack

Für die Serverseite bietet sich aufgrund der Vorhandenen Software der Firma Komro das Flask-Framework mit Python als Programmiersprache an. Flask bringt einen eigenen Webserver mit.

Clientseitig kommt neben den Standards HTML5, CSS und nativem JavaScript auch JQuery zum Einsatz.

Als Datenbank der Wahl eignet sich Postgres. Nicht nur ist diese bereits beim Auftraggeber recht verbreitet, Postgres bietet auch noch eine gute Unterstützung zum Speichern von Geodaten.

Für den späteren Livebetrieb wird ein zusätzlicher Webserver empfohlen. Die Anwendung wird später auf einem Linuxserver laufen. Dies ist Vorgabe seitens der Firma Komro. Hier bietet sich Pip als Hilfstool für die Packetverwaltung der Flaskapplikation an.

### Geoinformatik


Um effektiv mit Geoinformationen arbeiten und diese darstellen zu können, werden einige Frameworks benötigt.

Geopy wird Serverseitig vor allem für die Geokodierung verwendet. Mit Geopy kann mit nur wenig Aufwand zwischen verschiedenen Geocode-APIs gewechselt werden. Es ist ein sehr leichtgewichtiges Framework extra für Python.

Auch für die clientseitige Frontenddarstellung der Kartendaten ist ein entsprechendes Framework notwendig. Hier wurde aus allen verschiedenen Technologien Mapbox ausgewählt. Es liefert die gewünschten Kartendaten. Sprich auch wenn man den Anwendungsserver über ein Internes Netzwerk erreicht, wird dennoch zwingend eine Internetverbindung vorausgesetzt. Mapbox bietet ein Vielzahl an vorgefertigter Interaktionsmöglichkeiten mit der Karte, beispielsweise Zoom und Vollbildmodus. Zudem enthält es Ansätze für eigene Funktionalität. Wie etwa Events für Mausinteraktionen.

### Sonstiges

Durch den recht komplexen Programmcode und verschiedenen Technologien die in diesem Projekt zusammenarbeiten müssen kommt man um eine gute IDE nicht herum. Deshalb wurde als Entwicklungsumgebung PyCharm von der Firma Jetbrains verwendet. Diese bietet alle notwendigen Vorzüge einer modernen IDE, unterstützt alle verwendeten Programmiersprachen und erfordert aufgrund der Vorerfahrung mit anderen IDEs des Hersteller (Webstorm, Phpstorm, …) keine Einarbeitungszeit.



. PyCharm IDE Benutzeroberfläche

Zudem wird zum Darstellen der Anwendung noch ein Browser benötigt. Hierbei sollte dieser am besten über eingebaute Entwicklerwerkzeuge besitzen. Das ist insbesondere für das Debuggen der Clientseite notwendig. Als Standardbrowser für die Entwicklung wird Google Chrome verwendet. Dieser erfüllt alle Anforderungen und ist recht weit verbreitet. Da die Applikation auf mehr als nur einem Browser getestet werden sollten wurden auch Mozilla Firefox und der Internet Explorer verwendet.

### Verworfene Technologien

Verworfene Technologie-Ideen:

Technologie Grund

* MySQL kaum Unterstützung für Geodaten
* leafletJS Mapbox bietet mehr funktionalitäten
* Google Maps technologien gewerbliche Nutzung für bestimmte Funktionen kostenplichtig
* Diverse Webserver Flaskserver für Entwicklungsphase ausreichend


Es wurden viele verschiedene Karten-Frameworks ertestet und verworfen. Hauptgründe dafür waren in der Regel zu geringer Funktionsumfang, schlechte Performance oder gebührenpflichtige Nutzung für einzelne Funktionen.

# Implementierung

In diesem Kapitel wird die konkrete Implementierung der Anwendung behandelt.

## Webserver und angewandte Geokodierung


Als erstes wird die Serverkomponente der Anwendung betrachtet. Zuallererst werden hier die allgemeinen Einstellungen der Webapplikation und das Routing vorgenommen. Dies wird durch das Webframework Flask vereinfacht.



. Routing mit Flask

Des Weiteren werden hier auf die Datenverwaltung mithilfe von einer Postgresdatenbank und der SQL-Alchemy Bibliothek vorgenommen. Neben den bestehenden Datenbanken der Komro wird noch zusätzlich eine Datenbank angelegt in welcher die später erzeugten Geojson-Dateinen abgelegt werden können. Diese besteht lediglich aus einer ID, für Verwaltungszwecke, der eindeutigen Bezeichnung der Datei und der Datei selbst. Postgres bietet hierfür extra einen eigenen Typ zur Speicherung von Json-Daten an.

Auch die Geokodierung wird auf dem Server gehandhabt, da ein Clientlösung hierfür zwar möglich wäre, allerdings Performancetechnisch nicht sehr optimal ist. Um die Adressen geokodieren zu können wird die API von Nominatim verwendet. Dieser muss lediglich eine Adresse in Form eines Strings übergeben werden und sie liefert ein Objekt zurück. Man kann verschiedene Optionen verwenden um den Inhalt bzw. das Format des Objekts zu beeinflussen. Dieses enthält neben einem vollständigen Adressstring unter anderem die zugehörigen Koordinaten. Leider ist es nicht möglich der API mehrere Adressen auf einmal zu übergeben. Daher muss man hier selbst die Geokodierung cachen und häufig auftretende Timeout-Fehler mit einen Try-Catch-Block abfangen.



. Aufruf der Geokodierung mit Timeout Fehlerbehandlung


Nominatim bietet als Open-Source-Software die Möglichkeit sich einen eigenen Server einzurichten und nicht die Öffentlichen APIs nutzen zu müssen. Bei ausreichenden Ressourcen bzw. nur geringer Auslastung kommt es nur noch selten zu Timeouts. Bei größeren Mengen an zu kodierenden Adressen kann es sonst zu erheblichen Performanceproblemen kommen.

Da die von der Nominatim-API zurückgegebenen Objekte noch nicht dem Json-Format entsprechen muss man dies noch manuell umwandeln. Bei dieser Gelegenheit können auch die Propertys mit entsprechenden Daten aus der Modemdatenbank befüllt werden. Sobald all dies abgeschlossen ist kann die Json-Datei in der Datenbank abgelegt werden. Hier muss noch eine Restschnittstelle geschaffen werden um einen Zugriff vom Client aus zu ermöglichen.

## Startseite und Geojson-View

Bevor es an die eigentlichen Kartenansichten geht, benötigt es noch ein paar andere Views. Als erstes eine Startseite der Webapplikation. In dieser werden alle verfügbaren Karten-Views als Links aufgelistet und es gibt eine Weiterleitung zur Geojson-View. Die Links der Karten-Views werden als dynamische Liste generiert. Diese Basiert auf den in der Datenbank bestehenden Geojson-Daten.

<Screenshot der fertigen Startseite hier einfügen.>



. Startseite

In der Geojson-View werden neben einer Auflistung bereits der bestehenden Geojson-Dateien in der Datenbank Optionen geboten diese Daten auf den neusten Stand zu bringen, zu löschen oder neue anzulegen.

<ausführliche beschreiben sobald die Implementierung wirklich steht>

## Kartendarstellung

Der wichtigste Kern der Anwendung die Darstellung der Karte. Dies wird mithilfe des Karten-Frameworks Mapbox bewerkstelligt. Hier werden sich von Mapbox die Kartendaten über das Internet geholt um diese dann anzugeigen. Mapbox bietet neben der Möglichkeit eigene Kartenstiele zu erstellen auch verschiedenen Standardmöglichkeiten an. Im konkreten Fall werden die Standardstiele „streets-v10“, sowie „satelite-streets-v10“ benützt. Neben dem Stiel werden auch ein Punkt auf dem sich die Karte zentrieren soll und die Ausgangsstufe des Zooms bei der Initialisierung der Karte angegeben. Um die Karte darzustellen muss im HTML noch ein Container mit der ID der Karte erstellt werden. Um eine fehlerfreie Darstellung zu garantieren muss mittels CSS die genaue Position und Größe der Karte angegeben werden.

Aufgrund der Open-Source-Lizenz enthält die Karte eine so genannte „AttributionControll“, in der das Mapbox und Open-Street-Map Copyright enthalten sind, sowie ein Link auf eine Feedback Seite.

Weiterhin werden einige Standardkontrollmöglichkeiten für die Karte erstellt. Hierzu zählen Zoom per Mausrad oder den dafür erstellten Knöpfen, eine Ausrichtung der Karte nach Norden, ein Vollbild Modus sowie ein umschalten zwischen einer Straßenkarte und Satellitendaten. Während die anderen Funktionen Standardmäßig in einer Mapbox-Karte enthalten sind und in der Regel nur noch aktiv geschaltet werden müssen, muss die Implementierung für den Kartenwechsel selbst vornehmen.

4.IV Mapbox-Karte mit Kontrollfunktionen

Um die Positionsdaten der Modems Clientseitig zu erhalten, wird mithilfe eines Restaufrufs, die entsprechende Json-Datei aus der Datenbank ausgelesen. Diese Json-Datei wird einer entsprechenden Funktion des Kartenframeworks übergeben, welches dann Punkte an die Positionen der Modems setzt. Um die richtige Json-Datei zu erhalten, kann der Name aus der URL ausgelesen werden.


Die Punkte, welche die Modems Darstellen, werden entsprechend der zugehörigen Messdaten eingefärbt. Hierbei kann man bei einer weiteren Funktion des Kartenframeworks den Typ „categorical“ angeben. Dann werden noch ein „Property“ und ein Array von „Stops“ angegeben. Es wird dann bei jedem Modem der Wert des jeweiligen „Propertys“ mit den in den „Stops“ angegebenen werten verglichen und entsprechend den dort zugeordneten Farbwerten eingefärbt.



. Beispiel für einen categorical Typ


Die Größe der Punkte kann auch auf „Stops“ beruhend eingestellt werden. Hierbei wird die Größe der Punkte anhand des Zoomlevels festgemacht.

Diese Messdaten werden beim Klick auf den Kartenpunkt innerhalb eines Popups dargestellt. Auch dieses Popup wird entsprechend Farblich markiert.



. Darstellung eines offenen Popups


Die Karten-View teilt sich inhaltlich in eine Kartendarstellung sowie eine Sidebar auf. Diese stehen im Verhältnis von 2/3 Karte zu 1/3 Sidebar. Um weiterhin einen funktionierenden Vollbildmodus zu gewährleisten muss die Karte über den kompletten Seitenbereich gehen. Man legt lediglich die Sidebar eine Ebene über die Karte. Die Sidebar enthält im oberen Teil eine Überschrift die Auskunft über den aktuellen Datensatz gibt, sowie einen Navigationslink mit dessen Hilfe man zurück zur Startseite kommt.



. Sidebar

Im unteren Teil befindet sich eine Auflistung der in der Karte angezeigten Modems. Zu den Modems sind einige statische Informationen wie die Bezeichnung und die zugehörige Adresse aufgeführt. Diese werden auch mithilfe des Geojsons befüllt. Mit einen Klick auf die Bezeichnung wird das Element in der Liste aktiv gesetzt und hervorgehoben. Dies führt dazu, dass sich die Karte auf die Zugehörige Position zentriert und sich das Popup des Punktes öffnet. Selbiges Passiert auch beim Klick auf einen der Punkte, allerdings wird hier noch zusätzlich die Liste der Modems auf den entsprechenden Eintrag gescrollt. Hierfür die die scrollTop() Funktion verwendet. Diese würde eigentlich an das obere Ende der Liste scrollen. Allerdings kann man ein Offset als Parameter übergeben. Hierfür nimmt man das entsprechende Offset des ausgewählten Listenelements.

Für die Zentrierung der Karte bietet Mapbox die eine flyTo() Funktion an. Dieser kann neben dem eigentlichen Zielpunkt auch noch werte für einen Offset und die Zoomtiefe mitgegeben werden. Das Offset wird so eingestellt, dass es sich so weit nach rechts verschiebt, dass das Zentrum in der Mitte des sichtbaren Kartenausschnitts liegt. Die Geschwindigkeit der Animation kann ebenfalls eingestellt werden. Diese sollte entsprechend der Distanz zwischen den einzelnen Modems eher langsamer als in der Standardeinstellung gewählt werden, da es sonst sehr ruckelt.



. Codebeispiel für die flyTo() Funktion

Die Popups können entweder mit einem Klick auf die Karte, außerhalb des Popups, geschlossen werden. Beim Klick auf ein anderes Modem wird das bisherige Popup geschlossen bevor das neue geöffnet wird.

## Styling

Am Ende der Implementierungsphase rückt langsam das Design der Frontend-Darstellung der Anwendung in den Vordergrund. Hierbei ist das Cassadian Style Sheet, kurz CSS, das wichtigste Hilfsmittel. Damit kann jedes HTML-Element auf der Gestaltungsebene verändert werden. Angefangen bei der Positionierung auf der Seite über Farb- und Textgestaltung bis hin zum Festlegen der Darstellungsebene.

Eine weitere wichtige Funktionalität ist das so genannte Responsiv Design. Dabei geht es darum gezielte Designänderungen je nach Darstellungsgröße der Seite zu erwirken. Die ist vor allem beim Einsatz von mobilen Geräten relevant. Es bietet sich oft an diese Arbeit an ein schon fertiges CSS Beispielsweise von Twitter Bootstrap auszulagern. Dies kann einfach wie ein eigenes CSS in das HTML-Template eingebunden werden. Dann muss man lediglich den HTML-Elementen Klassen aus dem CSS zuweisen und erhält das gewünschte Ergebnis.

## Testing

Unter Validierung könnte man ein bisschen Testing und sicherheitszeug einbauen.

# Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Projekts, sowie das Feedback des Auftraggebers dargestellt.

## Endresultat des Projekts

Als Ergebnis des Projekts wurde eine Kartenansicht aller von der Komro versorgten Kabelmodems erstellt. Des Weiteren wurde ein Prototyp für eine Liveansicht der zu den Modem gehörenden Docsisparametern gebaut. Aus diesem können nun die unterschiedlichsten Anwendungen geschaffen werden.

## Probleme beim Erstellen der Software

Problematisch im Laufe der Entwicklung war vor allem der Cache des Browsers. Hierfür gibt es mit einem Tastenkürzel (STRG + F5 je nach Browser auch anders) einen Neuladen bei dem alle Daten neu angefordert werden.

## Stellungnahme des Auftraggebers

Hier kommt eine hoffentlich sehr positive Rückmeldung von Seiten der Komro. Es wird dargelegt was ihnen mein Projekt gebracht hat und warum sie darüber derart froh sind.

>Zum Ende könnte man hier ein derartiger Satz stehen<

Ein erster Schritt ist getan. Das System muss nun in der Praxis getestet, gegebenenfalls verbessert und um zusätzliche Funktionen erweitert werden.

# Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel werden die bisherigen zusammengefasst. Zudem wird über weitere geplante Features und die Integration der Software in ein bestehendes System berichtet.

## Zusammenfassung

Eine vermutlich nicht zu ausführliche Zusammenfassung des Ganzen.

## Künftige Features

Weitere Features die innerhalb der BA keinen Platz gefunden haben, aber recht wichtig für das System sind.

Parallelisierung und Verbesserung des vorhandenen SNMP Protokolls um schneller/öfter Daten aus den Modems zu erhalten.

Live-Daten an die Schnittstelle anbinden.

## Integration/Zusammenlegen mit anderen Systemen

Beim Erstellen der Anwendung wurde insbesondere bei der Technologiewahl darauf geachtet, dass sich diese möglichst einfach in die bestehende Softwareumgebung der Komro integrieren lässt. Es besteht bereits eine Applikation mit der Live-Daten des Rauschabstands dargestellt werden können.

# A Erstes Kapitel des Anhangs

Tabellen, Abbildungen und Ähnliches, die Sie nicht direkt in der Arbeit unterbringen möchten.

Wenn Sie keinen Anhang benötigen, dann bitte einfach rausnehmen.

# Literaturverzeichnis

**Gedruckte Quelle:**

de Lange, Norbert: Geoinformatik in Theorie und Praxis, 3. Auflage. Berlin 2013(eBook)

Mauro, Douglas R.: Essential SNMP, 2nd Edition. Sebastopol, Calif. 2005

**Website:**  
Nachname Autor, Vorname Autor: Name der Quelle - Untertitel der Quelle. Link (Zugriff am Datum)

Beispiele:

Faulhaber, Leopold: Alternatives Wörterbuch – Kreditor. <http://www.awb1.ch/dat/k/kreditor.php> (Zugriff am 10.04.2012)

N.N.: Handelsgesetzbuch. <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hgb/gesamt.pdf> (Zugriff am 06.04.2012)  
(Achtung Gesetze haben keinen Autor!)

1. Essential SNMP, Kapitel 1.1 frei übersetzt [↑](#footnote-ref-1)
2. S. 337 [↑](#footnote-ref-2)
3. Norbert de Lange, Seite 254 [↑](#footnote-ref-3)
4. ^ S. 243 [↑](#footnote-ref-4)